|  |
| --- |
| **Hoja de registro de la piscina**  Nombre de la piscina Mes Año Tamaño de la piscina (galones) Tasa de caudal requerido (galones por minuto) |
| Tipo de desinfectante Mínimo de 1.5 ppm si es cloro inorgánico, 2.0 ppm si es orgánico o está estabilizado y 2.5 ppm si es bromo. |

|  | Pruebas diarias | | | | | | | | | Pruebas semanales | | Productos químicos añadidos | | Mantenimiento y notas | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Claridad del agua** | **Desinfectante: Cloro residual libre**  No estabilizado:  de 1.5 a 10.0 ppm  Estabilizado: de 2.0 a 10.0 ppm | | | **Cloro combinado** menos del 50 % de cloro libre | | **pH**  7.2 a 8.0 | | **Tasa de caudal**  GPM | **Alcalinidad** Rango recomendado de 60 a 160 ppm | **Ácido cianúrico**  si se usa, inferior a 90 | Cantidad de desinfectante añadido | Otros productos químicos añadidos | Retrolavado (BW)  Limpiafondos (V) Cepillo (B) | Otras notas |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Hoja de registro de la piscina**  Nombre de la piscina Mes Año |

|  | Pruebas diarias | | | | | | | | | Pruebas semanales | | Productos químicos añadidos | | Mantenimiento y notas | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Claridad del agua** | **Desinfectante: Cloro residual libre**  No estabilizado:  de 1.5 a 10.0 ppm  Estabilizado: de 2.0 a 10.0 ppm | | | **Cloro combinado** menos del 50 % de cloro libre | | **pH**  7.2 a 8.0 | | **Tasa de caudal**  GPM | **Alcalinidad** Rango recomendado de 60 a 160 ppm | **Ácido cianúrico**  si se usa, inferior a 90 | Cantidad de desinfectante añadido | Otros productos químicos añadidos | Retrolavado (BW)  Limpiafondos (V) Cepillo (B) | Otras notas |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |